|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **СТРОЕЖ: „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зона за отдих и туризъм в землището на село Ламбух”** | | | |
|  |
|  | **ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Иваѝловград** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **ПОЗИ- ЦИЯ** | **О П И С А Н И Е  НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ** | **МЯРКА** | **КОЛИ- ЧЕСТВА** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Сметка 1 ЗЕМНИ РАБОТИ** | | | |
|  | 1 | Изкоп с багер в земни почви при норм.у-вия на транспорт | м3 | 686.69 |
|  | 2 | Изкопи с В=0.6 до1.2м Н=или<2м в скални почви | м3 | 595.13 |
|  | 3 | Натоварване разгърмяна скална маса на транспорт с багер | м3 | 475.12 |
|  | 4 | Превоз почви на депо | м3 | 475.12 |
|  | 5 | Направа насип за пътища в земни почви, включително всички свързани с това разходи | м3 | 806.70 |
|  | 6 | Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечени дървета, включително всички свързани с това разходи съгласно изискванията на ТС. | м2 | 5 406.93 |
|  |  | **Общо за сметка 1** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ** | | | |
|  | 1 | Доставка и полагане на материал за основа с различна широчина и дебилина на пласта, включително всички свързани с това разходи. | м3 | 3496.02 |
|  | 2 | Направа напречен отводнител ф500 | бр. | 25 |
|  | 3 | Направа тръбен водосток ф1000 | бр. | 2 |
|  |  | **Общо за сметка 2** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Сметка 3 ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛНИ** | | | |
|  |  | **земни работи** |  |  |
|  | 1 | Изкоп с багер в земни почви | м3 | 104.00 |
|  | 2 | Ръчен изкоп в земни почви | м3 | 31.00 |
|  | 3 | Трамбована трошенокаменна настилка 0-63 | м3 | 69.00 |
|  |  | **бетонови работи** |  |  |
|  | 4 | Бетон С 8/10 - подложен | м3 | 9.00 |
|  | 5 | Бетон С 20/25 за фундаменти | м3 | 65.00 |
|  |  | **армировъчни работи** |  |  |
|  | 6 | Изработка и монтаж - обикновена и средна сложност от стомана В500В | кг | 2272.00 |
|  |  | **стоманена конструкция** |  |  |
|  | 7 | Изработка и монтаж стоманена конструкция за указателни и информационни табели | кг | 290.00 |
|  | 8 | Изработка и монтаж стоманена конструкция за рампа за хора в неравностойно положение | кг | 1000.00 |
|  |  | **Общо за сметка 3** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Сметка 4 ПОСТАВЯЕМИ ОБЕКТИ** | | | |
|  | 1 | Навес за лодки 5,0 х 15,0 м | бр. | 1 |
|  | 2 | Туристически навес 4,0 х 8,0 м | бр. | 1 |
|  | 3 | Информационен център 4,0 х 6,0 м | бр. | 1 |
|  | 4 | Беседка тип П11 1,6 х 2,0 м | бр. | 2 |
|  | 5 | Шатра осмоъгълна тип 6 5,0 х 5,0 м | бр. | 2 |
|  | 6 | Шатра петоъгълна тип 2,2 х 2,2 м | бр. | 1 |
|  | 7 | Пергола с пейка единична 0,8 х 2,0 м | бр. | 6 |
|  | 8 | Пергола с пейка двойна 0,8 х 4,0 м | бр. | 6 |
|  | 9 | Пейка тип П02 0,4 х 1,6 м | бр. | 8 |
|  | 10 | Кошче за отпадъци П12 | бр. | 4 |
|  | 11 | Кошче за отпадъци П21 | бр. | 2 |
|  | 12 | Информационна табела 160 х 100 см | бр. | 5 |
|  | 13 | Указателна табела единична 100 х 200 см | бр. | 5 |
|  | 14 | Указателна табела двойна 100 х 200 см | бр. | 5 |
|  | 15 | Соларно осветително тяло Н=5,0 м | бр. | 6 |
|  | 16 | Паркинг елементи 0,4 х 0,6 м | м2 | 1148 |
|  | 17 | Настилка от гум. плочи 40 х 40 х 3 см за Д. Пл. | м2 | 35 |
|  | 18 | Елементи за Д. Пл. люлка, пързалка, катерушка | бр. | 3 |
|  | 19 | Дървен парапет Н=1,10 м | мл | 40 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |